 ***T E C H N I C K É Ú D A J E***

***kabelový plastový silnostěnný žlab „KŽ 10 s víkem“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***rozměr -*** *vnější* | Délka **1200**mm | Šířka 145mm | Výška 115mm |
| ***rozměr -*** *světlost* | Délka 1200mm | Šířka 115mm | Výška 95mm |
| ***Síla stěny*** | Žlab - 15 mm | Víko - 18 mm |  |
| ***Hořlavost*** | Stupeň C2 – nesnadno hořlavý |  |  |
| ***Hmotnost*** | 9,8 kg / ks |  |  |
| ***Hodnocení vodného výluhu*** | Ekologicky nezávadný | Je plně recyklovatelný |  |
| ***Barva*** | nejednotná | šedá až hnědá |  |
| ***Opracovatelnost*** | Lze ruční pilou | a ostatními běžnými nástroji na opracování dřeva a kovu | |
| ***Rozsah teplot pro manipulaci*** | při -25° až +70°C |  |  |
| ***Materiál*** | Traplast |  |  |
| ***Určení*** | Pro pokládku do země jako mechanická ochrana kabelů, HDPE trubek a inženýrských sítí | | |
| ***Použití*** | oblast energetiky, železniční koridory, telekomunikace, průmysl a stavebnictví | | |
| ***Výhody*** | Náhrada betonových žlabů, nízká váha, snadná manipulace a dobrá mechanická pevnost. Umožňují opětovný přístup do kabelové trasy a výměnu nebo doplnění další kabeláže. Vzhledem k jejich malé hmotnosti jsou podstatně nižší náklady na dopravu, manipulaci a pokládku než u žlabů betonových. | | |
| ***Balení*** | 96,0m (80ks)/ jedno balení |  | |
| ***Plný kamion*** | cca 2.880m komplet balení (žlab + víko) | | |



